주택성능등급 관련 법규

▶ 주택법 [시행 2009.12.10] [법률 제 9774호, 2009.6.9, 타법개정]

제21조의2 (주택성능등급의 표시 등) ① 사업주체가 대통령령으로 정하는 호수 이상의 주택을 공급할 때에는 국토해양부장관이 지정하는 주택성능등급 인정기관으로부터 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 주택의 성능에 대한 등급을 인정받아 이를 입주자 모집공고에 표시하여야 한다.

▶ 주택건설기준 등에 관한 규정

[시행 2009.5.4] [대통령령 제21443호, 2009.4.21, 일부개정]

제58조 (주택성능등급의 표시 대상) ① 법 제21조의2제1항 각 호 외의 부분에서 "대통령령이 정하는 호수 이상의 주택"이란 1천 세대 이상의 주택을 말한다. 다만, 에너지성능 등급의 경우에는 300세대 이상의 주택을 말한다.

▶ 주택품질 향상에 따른 가산비용 기준 [국토해양부고시 제2009-386호]

[별표 1] 주택성능등급 인정에 따른 항목별 배점 기준

성능부문	성능범주	세부 성능항목	성능등급별 점수
			4등급	3등급	2등급	1등급
소음	경량충격음		3	4	5	6
	중량충격음		3	8	13	18
	화장실 소음		3	6	9	12
	경계소음		-	3	6	9
구조	가 변 성		3	4	5	6
	수리용이성	전용부분	3	4	5	6
		공용부분	3	4	5	6
	내 구 성		-	3	6	9
환경	조경 (외부환경)	외부공간 및 건물 외피의 생태적 기능	3	4	5	6
		자연토양 및 자연지반의 보전	3	4	5	6
	일조(빛환경)		3	4	5	6
	실내공기질	실내공기오염물질 저방출자재의 적용	-	3	6	9
		단위세대의 환기성능 확보	-	3	8	13
	에너지성능(열환경)		3	8	13	18
생활 환경	놀이터 등 주민공동시설		-	3	4	5
	고령자 등 사회적 약자의 배려	전용부분	-	3	4	5
		공용부분	-	3	4	5
화재 소방	화재․소방	화재감지및 경보설비	-	3	4	5
		배연 및 피난 설비	-	3	4	5
		내화 성능	-	3	4	5

[별표 2] 주택성능등급 점수에 따른 기본형건축비 가산비용 기준

점 수	가산비율
95점 이상	4%
90점 이상	3%
85점 이상	2%
80점 이상	1%

친환경건축물 인증 관련 법규

▶ 주택품질 향상에 따른 가산비용 기준 [국토해양부고시 제2009-250호]

제8조(친환경건축물인증 가산비용 적용 특례) ①친환경건축물인증제도 세부시행지침에 따라 친환경건축물 예비인증을 받은 경우 기본형건축비의 가산비용은 최우수등급은 2%, 우수등급은 1%를 적용한다.

②친환경건축물 예비인증을 받은 주택은 제1항의 규정에 의한 가산비용 이외에 제7조의 규정에 의한 주택성능등급에 따른 가산비용을 2%의 범위 안에서 추가로 받을 수 있다. 이 경우 주택성능등급 인정에 따른 항목별 배점 기준 및 가산비용 기준은 별표 1 및 별표 3과 같다.

[별표 8] 인증등급별 점수기준(제6조 관련)

등급	심사점수	비고
최우수	85점 이상	100점 만점
우수	65점 이상

▶ 2009년 6월 30일에 개정된 “주택품질 향상에 따른 가산비용 기준 [국토해양부고시 제2009-386호]”에서 제8조 및 [별표 8]의 내용이 삭제되었음.

▶ 친환경 건축물 인증에 따른 항목별 배점 기준

부 문	범 주		평 가 항 목		배점
1. 토지이용	1.1	생태적가치	1.1.1	기존대지의 생태학적 가치	2
			1.1.2	기존 자연자원 보존율	3
	1.2	토지이용	1.2.1	용적률	6
			1.2.2	체계적 상위계획 수립 여부	2
	1.3	인접대지 영향	1.3.1	일조권 간섭방지 대책의 타당성	2
	1.4	거주환경의 조성	1.4.1	커뮤니티 센터 및 시설계획 여부	3
			1.4.2	단지 내 보행자 전용도로 조성여부	3
			1.4.3	외부보행자 전용도로 네트워크 연계여부	1
2. 교통	2.1	교통부하 저감	2.1.1	대중교통에의 근접성	2
			2.1.2	단지 내 자전거 보관소 및 자전거도로 설치여부	2
			2.1.3	초고속정보통신설비의 수준	2
			2.1.4	도시중심 및 지역중심과 단지 중심간의 거리	2
3. 에너지	3.1	에너지소비	3.1.1	에너지 소비량	12
	3.2	에너지절약	3.2.1	대체에너지 이용	3
4. 재료 및 자원	4.1	자원 절약	4.1.1	라이프사이클 변화를 고려한 평면개발	3
			4.1.2	환경친화적(공업화) 공법 및 신기술 적용	3
	4.2	폐기물 최소화	4.2.1	생활용 가구재 사용억제 대책의 타당성	1
	4.3	생활폐기물 분리수거	4.3.1	재활용 생활폐기물 분리수거	2
			4.3.2	음식물 쓰레기 저감	2
	4.4	자원 재활용	4.4.1	유효자원 재활용을 위한 친환경인증제품 사용여부	3
			4.4.2	기존건축물 재사용(주요구조부)으로 재료 및 자원의 절약	7
			4.4.3	기존건축물 재사용(비내력벽)하여 재료 및 자원의 낭비 절약	2
5. 수자원	5.1	수순환체계 구축	5.1.1	우수부하 절감대책의 타당성	3
	5.2	수자원 절약	5.2.1	생활용 상수 절감 대책의 타당성	4
			5.2.2	우수이용	2
			5.2.3	중수도 설치	4
6. 환경오염	6.1	지구온난화 방지	6.1.1	이산화탄소 배출 저감	3
7. 유지관리	7.1	체계적인 현장관리	7.1.1	환경을 고려한 현장관리계획의 합리성	1
	7.2	효율적인 건물관리	7.2.1	운영/유지관리 문서 및 지침 제공의 타당성	3
	7.3	효율적인 세대관리	7.3.1	사용자 매뉴얼 제공	3
8. 생태환경	8.1	대지내 녹지공간조성	8.1.1	연계된 녹지축 조성	2
			8.1.2	녹지공간률	5
			8.1.3	생태환경을 고려한 인공환경녹화기법 적용여부	4
	8.2	생물서식공간 조성	8.2.1	수생비오톱 조성	3
			8.2.2	육생비오톱 조성	3
	8.3	자연자원의 활용	8.3.1	표토재활용율	1
9. 실내환경	9.1	공기환경	9.1.1	각종 유해물질 저함유자재의 사용	6
			9.1.2	환기 설계의 정도	3
	9.2	온열환경	9.2.1	각 실별 자동 온도 조절 장치 채택 여부	2
	9.3	음환경	9.3.1	층간 경계 바닥 충격음 차단성능 수준	4
			9.3.2	세대간 경계벽 차음성능 수준	3
			9.3.3	단지 내 음환경	3
	9.4	빛환경	9.4.1	세대 내 일조 확보율	4
	9.5	노약자에 대한 배려	9.5.1	노약자, 장애자 배려의 타당성	2
합 계					136

건물에너지효율등급 인증 관련 법규

▶ 건물에너지 효율등급 인증에 관한 규정 [지식경제부고시 제2008-14호]

제 12조(에너지효율등급 인증건물에 지원) 지식경제부장관은 에너지 절약효과가 우수한 건물을 보급촉진하기 위하여 에너지효율 2등급 이상을 획득한 건물에 대하여 에너지이용합리화자금을 지원할 수 있다.

- 부칙

제 2조(적용범위 제한) 이 고시에서 건설사업주체(□주택건설사업자□라 한다)가 자발적인 신청에 의하여 인증을 취득하고자하는 신청건물의 범위는 18세대 이상의 공동주택(이하 “신청주택”이라 한다)을 대상으로 한다.

【별표1】 에너지효율등급 인증기준

등급	총 에너지절감율
1	33.5 % 이상
2	23.5 ～ 33.5 % 미만
3	13.5 ～ 23.5 % 미만

▶ 2009년도 에너지이용합리화사업을 위한 자금지원지침

[지식경제부공고 제2008-388호]

다. 자금지원대상자 (자금지원 세부내역은 [별표1]과 같음)

사 업 명	자 금 지 원 대 상 자
Ⅴ. 건물효율등급인증 지원사업	ㅇ‘건물에너지효율등급인증에관한규정’(지식경제부 고시)에 의하여 예비인증을 받은 자

[별표1] 자금지원 세부내역

구 분	자금지원 세부내역	비 고
Ⅴ. 건물효율등급 인증지원사업	- 최근 3년 이내에 건물 에너지효율등급 중 1등급 또는 2등급의 예비인증을 받은후 실시하는 공동주택 건설사업	- 건물의 에너지절감을 위한 시설로서 건물전용단위면적(㎡)당 1등급은 20만원 이내, 2등급은 15만원 이내로 지원함

참고자료

▶ 감면대상 및 감면요건

■ 친환경건축물 취득·등록세 감면(시세)

감면대상 : 서울시로부터「친환경기준」과「에너지기준」을 모두 충족하여「서울특별시 친환경 건축기준」예규에 의거「친환경 건축물」로 인정받은 신축 건축물

※ 민간 친환경건축물 인증현황(‘07.11월 현재) : 25개

친환경 기준 : 국토해양부의 친환경건축물 인증제도에 따른 인증점수가 우수등급(65점) 이상

에너지 기준 : 국토해양부의 에너지 설계기준 점수가 74점 이상 또는 지식경제부의 건물에너지 효율등급 인증제도에 의한 등급이 2등급 이상인 신축건물

감면세목 : 신축건물에 대한 취득세·등록세

경 감 률 : 인정등급 기준 차등 경감(Ⅰ등급 20%, Ⅱ등급 15%, Ⅲ등급 10%, Ⅳ등급 5% 경감)

※ 서울시 친환경 건축 인정등급 기준

친환경 기준 에너지 기준	85점 이상	75점 이상 85점 미만	65점 이상 75점 미만
EPI 81점 이상 또는 건물에너지 효율 1등급	Ⅰ (Platinum)	Ⅱ (Gold)	Ⅲ (Silver)
EPI 74점 이상 81점 미만 또는 건물에너지 효율 2등급	Ⅱ (Gold)	Ⅲ (Silver)	Ⅳ (Bronze)

제2787호                           시         보	2007. 8. 16.(목)

자 치 법 규

[예 규]

서울특별시 친환경 건축 기준을 다음과 같이 발령한다.

서울특별시장  오 세 훈 □

2007년  8월  16일

◈ 서울특별시예규 제705호

서울특별시 친환경 건축 기준

제1장 총 칙

제1조(목적) 이 예규는 공공, 민간 부문의 친환경 건축물의 건설 및 친환경 건축물로의 개조를 유도․촉진하기 위한 서울특별시 친환경 건축 기준의 운영에 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 예규에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. “서울특별시 친환경 건축물”이라 함은 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 것을 말한다.

가.  신축 또는 리모델링 건축물로서 ‘친환경 기준’과 ‘에너지 기준’을 모두 충족하는 건축물

나. 기존 건축물로서 ‘건물 에너지 합리화 사업’ 등 에너지 절약을 통해 건물 에너지사용량을 10% 이상 절감한 건축물

2. “친환경 기준”이라 함은 건설교통부장관이 정하는 ｢친환경건축물 인증제도 세부시행지침｣에 의한 우수(65점 이상) 등급 이상을 말한다.

3. “에너지 기준”이라 함은 건설교통부장관이 정하는 ｢건축물의 에너지절약 설계기준｣에 의한 에너지성능지표 검토서의 평점합계가 74점 이상 또는 산업자원부장관이 정하는 ｢건물에너지 효율등급 인증에 관한 규정｣에 의한 에너지효율 2등급 이상을 말한다.

4. “건물 에너지 합리화 사업”이라 함은 기존 건물에 대하여 조명, 냉난방, 공조시스템, 단열, 지붕, 창문 개선 등을 통해 건물의 에너지 사용량을 줄이거나 에너지 이용 효율을 높이는 건물 개조 사업 및 태양광, 지열, 수소연료전지 등 신․재생에너지 설치 사업을 말한다.

5. “공공 건축물”이라 함은 서울특별시(25개 자치구를 포함한다) 및 산하기관이 소유 또는 건설하는 건축물을 말한다.

6. “민간 건축물”이라 함은 공공 건축물이 아닌 건축물을 말한다.

제3조(적용대상) ｢건축법｣ 제2조제1항제2호의 규정에 의한 서울특별시 행정구역 내 모든 건축물 및 서울특별시 행정구역 외 서울특별시 소유 건축물을 적용대상으로 하되 시행여건을 고려하여 적용대상 건축물을 제한할 수 있다.

제2장 신축 건축물 기준

제4조(신축 공공 건축물) ① 신축 공공 건축물은 ‘친환경 기준’ 및 ‘에너지 기준’을 모두 충족하여야 한다.

②  신축(증축, 개보수를 포함한다) 공공 건축물은 신․재생에너지 시설 설치에 표준건축공사비의 5% 이상을 투자하여야 한다. 다만 공동주택의 경우는 1% 이상으로 한다.

제5조(신축 민간 건축물) ① 신축 민간 건축물은 ‘친환경 기준’ 및 ‘에너지 기준’을 모두 충족하도록 권장할 수 있다.

②  신축(증축, 개보수를 포함한다) 민간 건축물은 신․재생에너지 시설 설치에 표준건축공사비의 1% 이상을 투자하거나 건물 에너지 사용량의 1% 이상을 신․재생에너지에 의해 생산하도록 권장할 수 있다.

제6조(신축부문 서울시 친환경 건축물 등급) ① ‘친환경 기준’ 및 ‘에너지 기준’의 달성 정도에 따라 신축부문 서울특별시 친환경 건축물 등급을 부여한다.

② 신축부문 서울특별시 친환경 건축물 등급은 별표1과 같다.

③ 신축부문 서울특별시 친환경 건축물에 대하여 제2항의 등급에 따라 인센티브를 부여할 수 있다.

제7조(공공부문 주택성능등급평가) 공공부문이 건설하는 모든 공동주택은 건설교통부장관이 정하는 ｢주택성능등급 인정 및 관리기준｣에 의한 주택성능등급 인정을 받아야 한다.

제8조(신축 건축물 에너지원단위) ① 서울특별시는 신축 건축물 용도별로 단위면적당 연간 에너지사용량 기준을 정하여 적용할 수 있다.

② 서울특별시는 신축 건축물 에너지 원단위 기준을 정하기 위한 국내외 사례 조사, 건물 에너지 이용 시뮬레이션 등을 실시할 수 있다.

제3장 기존 건축물 기준

제9조(기존 건축물 에너지원단위) ① 서울특별시는 기존 건축물 용도별로 단위면적당 연간 에너지사용량 기준을 정하여 적용할 수 있다.

② 서울특별시는 기존 건축물 에너지원단위 기준을 정하기 위한 공공, 민간 건축물에 대한 에너지사용현황 조사를 실시할 수 있다.

제10조(기존 공공 건축물) ① 공공 건축물 관리 부서장별로 직전 2개년도의 에너지사용량을 기준으로 에너지절약 목표를 부여한다.

② 공공 건축물 에너지 원단위 기준을 정하기 이전까지는 건물부문은 직전 2개년도 대비 매년 2%, 시설물은 매년 3%의 에너지사용량 절약 목표를 달성하여야 한다.

③ 연간 에너지사용량 100석유환산톤(｢에너지이용합리화법 시행규칙｣이 정하는 바에 따라 석유를 중심으로 환산한 단위를 말한다. 이하 “TOE”라 한다) 이상인 공공 건축물은 5년마다 에너지 진단을 받아야 한다.

④ 에너지 진단 결과 ‘건물 에너지 합리화 사업’을 통해 건물의 운영비용 절감 수익이 클 것으로 예상되는 경우 건축물 관리 부서장은 해당 건축물에 대하여 ‘건물 에너지 합리화 사업’ 추진계획을 작성․시행하여야 한다.

제11조(기존 민간 건축물) ① 민간 건축물 소유자, 관리인에게 직전 2개년도의 에너지사용량을 기준으로 에너지절약 목표를 제시할 수 있다.

② 연간 에너지사용량 500TOE 이상인 민간 건축물은 5년마다 에너지 진단을 받을 것을 권장할 수 있다.

③ 에너지 진단 결과 ‘건물 에너지 합리화 사업’을 통해 건물의 운영비용 절감 수익이 클 것으로 예상되는 경우 건물 소유주 또는 건물 관리인에게 ‘건물 에너지 합리화 사업’ 추진을 권장할 수 있다.

제12조(기존부문 서울시 친환경 건축물 등급) ① ‘건물 에너지 합리화 사업’ 등을 통한 에너지 사용량 절감 정도에 따라 기존부문 서울시 친환경 건축물 등급을 부여한다.

② 기존부문 서울특별시 친환경 건축물 등급 구분 기준은 별표2와 같다.

③ 기존부문 서울특별시 친환경 건축물에 대하여 제2항의 등급에 따라 인센티브를 부여할 수 있다.

제4장 도시개발사업 등 기준

제13조(에너지계획서 작성 대상) ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사업을 실시하고자 하는 자는 에너지계획서를 작성하여야 한다.

1. ｢도시개발법｣에 의한 도시개발사업으로서 5만㎡ 이상

2. ｢도시재정비 촉진을 위한 특별법｣에 의한 재정비촉진지구(｢서울특별시 지역균형발전 지원에 관한 조례｣에 의한 뉴타운지구 및 균형발전촉진지구를 포함한다)로서 5만㎡ 이상

3. ｢도시 및 주거환경 정비법｣에 의한 도시환경정비사업으로서 5만㎡ 이상

4. ｢국토의 계획 및 이용에 관한 법률｣에 의한 지구단위계획으로서 5만㎡ 이상

② 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 사업의 에너지계획서의 검토를 외부 전문기관에 의뢰할 수 있다.

제14조(에너지계획서의 내용 등) 제13조의 규정에 의한 에너지계획서에는 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다.

1. 사업의 개요

2. 에너지 수요예측 및 공급계획

3. 에너지의 소비로 인한 온실가스의 배출에 미치는 영향 분석

4. 에너지 절약, 이용 효율 향상 방안 및 온실가스 배출 저감 방안

제15조(친환경 건축을 위한 조건 부여) 제13조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 사업계획 수립시 신축, 기존 건축물에 대하여 제4조부터 제12조까지의 규정을 반영하여 결정하거나 조건을 부여할 수 있다.

제5장 서울특별시 친환경 건축물 인정 절차

제16조(서울특별시 친환경 건축물 인정) 서울특별시 친환경 건축물 인정을 받고자 하는 자는 제2조제1호의 기준을 충족함을 증명하는 자료를 구비하여 서울특별시에 신청하여야 한다.

제17조(서울특별시 친환경 건축물 인정 표지) ① 서울특별시 친환경 건축물에 대하여 인정 표지를 부착할 수 있다.

② 서울특별시 친환경 건축물 인정 표지는 별표3과 같다.

제6장 서울특별시 친환경 건축물에 대한 지원

제18조(신축 민간 건축물에 대한 지원) ① 신축부문 서울특별시 친환경 건축물에 대하여 다음 각 호의 인센티브를 부여할 수 있다.

1. 서울특별시 친환경 건축물 건축주에 대한 취득세, 등록세, 재산세 등 지방세 감면

2. 서울특별시 친환경 건축물 시공사․설계사에 대한 서울특별시 사업 참가시 가점 부여

3. 친환경 건축물 인증비용 일부 지원

4. 서울특별시 친환경 건축물 인정표지 부착

5. 그 밖에 민간 부문 친환경 건축물 유도를 위해 필요한 지원

② 인센티브 부여시 제6조제1항의 등급에 따라 차등 부여할 수 있다.

제19조(기존 민간 건축물에 대한 지원) ① 기존부문 서울특별시 친환경 건축물에 대하여 다음 각 호의 인센티브를 부여할 수 있다.

1. 서울특별시 친환경 건축물 건축주에 대한 재산세 등 지방세 감면

2. 서울특별시 친환경 건축물 시공사․설계사에 대한 서울특별시 사업참가시 가점 부여

3. 건물 에너지 합리화 사업 초기투자비용에 대한 장기저리 융자 알선

4. 서울특별시 친환경 건축물 인정표지 부착

5. 그 밖에 민간부문 건물 에너지 합리화 사업 유도를 위해 필요한 지원

② 인센티브 부여시 제12조제1항의 등급에 따라 차등 부여할 수 있다.

제20조(공공 건축물에 대한 지원) ① 건물 에너지 합리화 사업 시행에 의한 건물 관리비용 절감액의 전부 또는 일부를 담당부서 및 담당자의 예산절감실적으로 인정한다.

② 공공 건축물 건설 사업 추진시 친환경 설계 요소 적용 및 친환경 건축물 인증 대행 및 수수료 등을 사업 예산 책정시 반영한다.

부 칙

①(시행일) 이 예규는 발령한 날부터 시행한다.

②(공공부문 에너지 진단에 관한 적용례) 제10조제3항의 에너지 진단의 경우 1,000TOE 이상은 2008년 1월 1일부터, 500TOE 이상 1,000TOE 미만은 2009년 1월 1일부터, 100TOE 이상 500TOE 미만은 2010년 1월 1일부터 적용한다.

	제정이유 및 주요내용
1. 제정이유 서울시 공공･민간 건축물을 대상으로 에너지 절약, 이용 효율화 등 친환경 요소를 반영하여 건물로 인한 환경영향 및 온실가스 발생을 줄여 기후변화에 적극 대응하기 위함. 2. 주요내용 가. 서울특별시 친환경 건축물 기준을 정함. - 신축부문 : ‘친환경 건축물 인증제도 세부시행지침’에 의한 우수 등급 이상으로서 ‘건축물

의 에너지절약 설계기준’에 의한 에너지성능지표 검토서의 평가합계가 74점 이상 또는 ‘건물에너지 효율등급 인증에 관한 규정’에 의한 에너지효율 2등급 이상인 건축물.

- 기존부분 : ‘건물 에너지 합리화 사업’ 등 에너지 절약을 통해 건물 에너지사용량을 10% 이상 절감한 건축물.

나. 신축 건축물에 대한 기준을 정함.

- 신축 공공 건축물은 ‘친환경 기준’과 ‘에너지 기준’을 모두 충족하여야 하며 민간건축물은 기준 충족을 권장함.

- 신축(증축, 개보수를 포함한다) 공공 건축물은 신․재생에너지 시설 설치에 표준건축공사비의 5% 이상을 투자하도록 정함(다만, 공동주택의 경우는 1% 이상으로 함).

- 공공부문이 건설하는 모든 공동주택은 ‘주택성능등급 인정 및 관리기준’에 의한 주택성능등급 인정을 받도록 함.

다. 기존 건축물에 대한 기준을 정함.

-  기존 건축물 용도별로 단위면적당 연간 에너지사용량 기준을 적용하도록 정함.

- 공공 및 민간 건축물에 대하여 에너지 진단 및 에너지 이용 합리화 사업 추진에 대한 내용을 정함.

라. 도시개발사업 등에 대한 기준을 정함.

- 5만㎡ 이상 도시개발사업 등에 대하여 에너지계획서 작성을 의무화하고 사업계획 수립시

친환경 건축을 위한 조건을 부여할 수 있도록 정함.

마. 서울특별시 친환경 건축물 인정 및 지원 기준을 정함.

- 서울특별시 친환경 건축물 인정표지의 규격을 정함.

- 민간 친환경 건축물에 대하여 건축주에 대한 취득세․등록세 등 지방세 감면, 시공사․설계사에 대한 서울특별시 사업 참가시 가점 부여 등 지원에 대한 사항을 정함.

별표1  신축부문 친환경 건축물 등급 기준(제6조제2항 관련)

친환경 기준 에너지 기준	85 이상	75이상 85미만	65이상 75미만
EPI 81점 이상 또는 건물에너지 효율 1등급	Ⅰ (Platinum)	Ⅱ (Gold)	Ⅲ (Silver)
EPI 74점 이상 81점 미만 또는 건물에너지 효율 2등급	Ⅱ (Gold)	Ⅲ (Silver)	Ⅳ (Bronze)

별표2  기존부문 친환경 건축물 등급 기준(제12조제2항 관련)

등 급	에너지 절감률
Ⅰ(Platinum)	40% 이상
Ⅱ(Gold)	30% 이상 40% 미만
Ⅲ(Silver)	20% 이상 30% 미만
Ⅳ(Bronze)	10% 이상 20% 미만

별표3  서울특별시 친환경 건축물 인정 표지(제17조제2항 관련)

- 표지 규격

․크기 : 가로 35㎝ × 세로 40㎝

․재질 : 스테인리스 스틸판 및 동판 등

※ 표지의 크기 및 재질은 건물 특성 등에 따라 변경 가능